[2016년도 제1차]

ASME [PD442] BPV Code: Section VIII, Division 1

압력용기의 설계 및 제작

■ 교육 개요

o 강좌명: ASME [PD442] BPV Code: Section VIII, Division 1.
Design and Fabrication of Pressure Vessels (압력용기의 설계 및 제작)

o 일  자: 2016년 1월 27일(수)~29일(금)

o 장  소: 한국과학기술회관 소회의실2(강남구 소재)

■ 교육 소개

본 과정은 압력용기의 설계 및 제작에 관한 규정을 기반으로 Section VIII, Division 1.의 필요 요건인 압력용기의 배경, 구조, 설계, 재료, 제작, 검사, 시험, 문서작업 등을 포함하는 포괄적인 입문 강의로서, 가장 빈번하게 적용되는 항목들에 대한 해석과 개별적 문제와 상황에 대해 실질적인 토론 교육이 이루어집니다. 본 교육은 초급자뿐만 아니라 숙련된 압력용기 설계자 및 기술표준에 대한 지식을 업데이트하고 싶은 분들께도 유용할 것입니다.

■ 주요 교육 내용 및 특징

o 코드의 기본 배경 해설 및 코드 체계의 개요 고찰

o 공통적인 설계 및 제작 상황에서 코드 규정 적용 방법 설명

o 코드 위원회에 코드의 해석, 사례, 개정에 관해 문의를 하기 위한 준비 및 서류 제출 방법에 대한 전문가의 지도

o 코드에 언급되어 있지 않은 일부 하중 및 상황에 대해 계산법을 도출

o 설계 규격서와, 보고서, 데이터 보고서 및 기타 문서 등의 준비 절차와 방법 소개

o ASME 공인 수료증 발급

■ 수강자 준비사항

계산기는 필히 지참하셔야 합니다. 또한 최신 버전의 ASME 코드집(BPVC Section VIII – Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1) 지참을 권장합니다.(필수는 아님)

■ 교육 일정(예정)

o 교육 1일차

<모듈 1>

- ASME 코드와 Section VIII의 개요

- 일반적 요구조건

- 재료의 요구조건

<모듈 2>

- 설계의 일반적 요구조건

- 내부 압력에 대한 설계

o 교육 2일차

<모듈 3>

- 좌굴(buckling)에 대한 설계

- Flat Heads와 커버(covers)의 설계

- 개구부(Openings)의 설계

<모듈 4>

- 제조의 요구조건

- 비파괴검사(NDE), 시험, 압력 릴리프(relief) 및 문서의 요구조건

- 용접으로 제작된 용기에 대한 요구조건

o 교육 3일차

<모듈 5>

- 탄소강과 저합금강에 대한 요구조건

- 고합금강에 대한 요구조건

- 열처리 재료에 대한 요구조건

- 코드 부록(code appendices)

<모듈 6>

- 사례 분석

■ 강사 소개

현재 미국 내 개설 강좌의 전문 강사.

압력용기의 설계, 해석, 제작 관련 40년 경력을 지닌 전문가로 최근에는 압력 용기 분야의 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 전 미국 ASME 코드 분과위원회(ASME Code Subcommittee VIII)의 부위원장으로 지낸 바 있으며 현재 동 위원회의 위원으로 활동 중이다. 그리고 ASME Post Construction Committee와 ASME/API Joint Committee on Fitness-For Service의 위원 및 기타 다수의 전문가 조직의 위원으로 활동 중이다. 또한 그는 압력용기 연구 위원회 (Pressure Vessel Research Committee ; PVRC)의 위원장을 지낸 바 있다.

Kamran Mokhtarian